**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/ZR/IDŚ**

**Formularz ofertowy**

|  |
| --- |
| **OFERTA****TASTA Armatura Sp. z o.o.** **ul. Grabskiego 38****37-450 Stalowa Wola***pieczęć Wykonawcy*W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Reguły Konkurencyjności **nr 2/ZR/IDŚ** **pt.** **„Dostawa urządzenia do cięcia, wypalania oraz fazowania rur o średnicach DN200 do min. DN1250 mm”** |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:Wykonawca/Wykonawcy: Adres:**NIP:** **REGON:** **WYKONAWCA jest małym /średnim przedsiębiorcą –tak** *□* **nie** *□***WYKONAWCA pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - tak** *□***nie** *□***WYKONAWCA pochodzi z innego państwa członkowskiego nie będącego członkiem Unii Europejskiej- tak** *□***nie** *□***● *Niepotrzebne skreślić, zaznaczyć tak lub nie X***Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: **E- MAIL:** Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  |
| 1. **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**

*Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:*Netto: ……………………………………………………. [ ] PLN [ ] EURO[[1]](#footnote-1)VAT: …………………………………………………….Brutto: ……………………………………………………. |
| 1. **Oferujemy urządzenie spełniające następujące parametry:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Zewnętrzna średnica rury (włączając opcjonalnie wyposażenie) | 200–min.1250 [mm]  |  |
| 2. | Max. długość rury | 12 m |  |
| 3. | Max. waga rury | 10.000 [kg] (4 podpory hydrauliczne) |  |
| 4. | Min. długość rury | 600 [mm] |  |
| 5. | Grubość ścianki (uwzględnia ukosowanie do 45o) | 3÷50 [mm] dla cięcia tlenowego |  |
| 6. | Ilość podpór hydraulicznych w standardzie | 4 |  |
| 7. | Podpora hydrauliczna (regulowana wysokość) | Max. nośność robocza 3,5 [T]/każda |  |
| 8. | Napęd główny/wrzeciono maszyny | Stała wysokość |  |
| 9. | Max. otwór przelotowy wrzeciona | 280 [mm] |  |
| 10. | Wskaźnik laserowy | Włączony do dostawy |  |
| 11. | Język menu w panelu sterowania | Polski |  |
| 12. | Zdalne połączenie z maszyną (router VPN) | TAK |  |
| 13. | Stopień ochrony IP | 34 |  |
| 14. | CE | TAK |  |
| **Lp.** | **Dokładność cięcia** (bazowana na poszczególnych rurach o stałej grubości ścianki) | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Mechanizm kompensacji owalu | TAK |  |
| 2. | Max. wzdłużna prędkość przesuwu | 10 [m/min] |  |
| 3. | Max. pochylenie palnika (cięcie gazowe) | Od +45o do -45o |  |
| 4. | Dokładność długości cięcia | ±2 [mm] |  |
| 5. | Dokładność ukosowania | ±2 [o] |  |
| 6. | Dokładność pozycjonowania  | ±1 [mm] |  |
| 7. | Dopuszczalna odchyłka prostoliniowości rury | 4 [mm] |  |
| 8. | Dopuszczalna odchyłka okrągłości (od osi) rury | 2 [mm] |  |
| **Lp.** | **Metoda cięcia:****Cięcie acetylenowo-tlenowe: Harris cutting KIT** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Metoda cięcia: plazma | TAK |  |
| 2. | Zajarzenie łuku (cięcie tlenowe) | Ręczne |  |
| 3. | Zajarzenie łuku (plazma) | Automatyczne |  |
| **Lp.** | **Sterowanie, software** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Ręczne programowanie | TAK |  |
| 2. | Standardowa biblioteka makr | Min. 10 typów kształtów |  |
| **Lp.** | **Zasilanie** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Cięcie tlenowe | 7,5 [kVA] |  |
| 2. | Klimatyzacja szafy sterowniczej | TAK |  |
| 3. | Zestaw plazmowy Kjellberg PA-S70W | TAK  |  |
| 4. | Zestaw dysz tnących | L1, L2, L3, A1, A2, A3 po 5 szt. |  |
| 5. | Oprogramowanie LANTEK Flex3D Tubes lub równoważneZawierające:* STEP files import
* Automatic Nesting dla wielu części
* Lantek on-line wsparcie przez 12 miesięcy
 | TAK |  |
| 6. | Znakowanie atramentem | TAK |  |
| 7. | Instalacja, uruchomienie, szkolenie | TAK |  |
| 8. | Odciąg spalin przez wrzeciono, system odciągu spalin zewnętrzny CA 40003 lub równoważny zawierający osprzęt dodatkowy:* CYKLON: filtrowanie wstępne,
* Zawór zima/lato,
* Pulpit sterujący wewnętrzny z płynną regulacją wydajności odciągu
 | TAK |  |
| 9. | Szczęki do rur fi 95-910 mm | TAK |  |
| 10. | Szczęki do rur > fi 910 mm | TAK |  |
| 11. | Palnik acetylenowy Harris 133-2 | 1 szt. |  |
| 12. | Osprzęt do kalibracji | 1 zestaw |  |
| 13. | Kosz | 1 szt. |  |
| 14. | Instalacje, uruchomienie oraz szkolenie w siedzibie Kupującego | TAK |  |

 |
| 1. **Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie o długości:**

D.1 Gwarancja na urządzenie do cięcia, wypalania oraz fazowania rur ………………. miesięcy |
| **OŚWIADCZENIA:****Oświadczam, że**1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ZO oraz we wzorze umowy;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. akceptujemy bez zastrzeżeń przedstawiony wzorzec umowy

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia[[2]](#footnote-2).1. posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia,
2. dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,
 |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**
2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

Imię i Nazwisko:e-mail:tel.: |
| 1. **Oświadczenia o braku powiązań**

**Oświadczam, że** * 1. **Jestem/Nie jestem**[[3]](#footnote-3) podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:* 1. *uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*
2. *pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,*
3. *pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.*
	1. **Jestem/Nie jestem**[[4]](#footnote-4) podmiotem, wobec którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 |
| 1. **SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ……………………………………………………….pieczęć Wykonawcy | ......................................................................................Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

1. Należy zaznaczyć właściwą walutę [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)